|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Use Case 8: *Afspil Lyd* | Test | Forventet resultat | Resultat | Godkendt/ kommentar |
| Punkt 1.  BodyRock3000 skal være tændt og samlet. Minimum én sensor skal være konfigureret. Èt preset skal være valgt. | UC1, UC3 og UC4 afvikles. | Body og Rock er forbundne. Minimum én sensor er konfigureret og et preset er valgt. |  |  |
| Punkt 2.  MIDI – signaler skal generes korrekt. | UC7 afvikles. | Der bliver genereret MIDI – signaler. |  |  |
| Punkt 3.  Tilkobling af Højtalersystem. | Et højtalersystem tilkobles den designerede lydudgang på ROCK – enheden. | Et lydsystem er tilkoblet BodyRock3000. |  |  |
| Punkt 4.  Lyd skal genereres på baggrund af de indkomne MIDI – signaler. | De konfigurede sensorer aktiveres vha gestures. Der anvendes gestures, hvor det forventede resulterende lydsignal er kendt. | Et lydsignal svarende til de anvendte gestures genereres. |  |  |