## Ikke funktionelle krav

1. **Generelt**
   1. Den trådløse forbindelse mellem Body og Rock skal have en rækkevidde på minimum 10 meter
   2. Outputtypen fra BodyRock3000 skal være af typen Mini-Jack ”hun” stereo
2. **Body**
   1. Skal kunne holde strøm i min. 3 timer
   2. Skal have en strøm-indikator i form af en diode, der lyser grønt når enheden er tændt
   3. Skal kunne aflæse op til 16 sensorer på én gang
   4. Skal have en diode, der lyser rødt ved fejl
3. **Rock**
   1. Rock skal kunne sættes til et 220V 50 Hz el-net
   2. Skal have en power indikator i form af en diode, der lyser grønt når enheden er tændt
   3. Brugergrænsefladen på Rock skal være en GUI baseret på angstrom Linux
   4. Skal have en diode, der lyser rødt ved fejl