## Ikke funktionelle krav

1. **Generelt**
   1. Den trådløse forbindelse mellem Body og Rock skal have en rækkevidde af minimum 10 meter
   2. Outputtypen fra BodyRock3000 skal være af typen Mini-Jack ”hun” stereo.
2. **Body**
   1. Skal kunne holde strøm i min. 3 timer.
   2. Skal have en strøm-indikator i form af en diode, der lyser grønt når enheden er tændt
   3. Skal kunne styre op til 16 sensorer på én gang
   4. Skal have en rød fejlindikator-diode.
3. **Rock**
   1. Rock skal kunne sættes til et 220V 50 Hz el-net
   2. Skal have en power indikator i form af en diode, der lyser grønt når enheden er tændt
   3. Brugergrænsefladen på Rock skal være en GUI baseret på Linux Kubuntu
   4. Skal have en rød fejlindikator-diode.