### Prækondition for test af UC5:

Mindst to presets er konfigureret

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC5: *Vælg preset* | Test | Forventet resultat | Resultat | Godkendt/ kommentar |
| Punkt 1 + 2:  Bruger vælger preset på Body  Body sender et signal til Rock med det valgte preset | Bruger trykker på en preset-knap svarende til et kendt preset.  Der testes hvorvidt et signal for valg af preset afsendes fra Body til Rock jf. modultest af data-afsendelse fra Body og modultest for datamodtagelse for Rock | Signal for preset valg modtages på Rock-enheden |  |  |
| Punkt 3: Rock opdaterer det aktive sæt af sensorkonfigurationer på baggrund af det valgte preset, og UC4 afsluttes | Der testes hvilke sensorkonfigurationer, der gøres aktive jf. modultest for skift af presets | Rock opdaterer det aktive sensorkonfigurations-sæt så det stemmer overens med det valgte preset. |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC5: *Undtagelser* | Test | Forventet resultat | Resultat | Godkendt/ kommentar |
| Punkt 2.a:  Afsendelse mislykkedes | Forbindelsen mellem Body og Rock afbryder |  |  |  |
| Punkt 2.a.1: Body afgiver fejlmeddelelse | Det testes audiovisuelt om fejlindikatoren på Body er aktiv | Fejlindikatoren er aktiv |  |  |