Prækondition:

Body er monteret på Bruger. Body er forbundet med Rock, og der er forbundet mindst én sensor til Body.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC6: *Indsaml sensordata* | Test | Forventet resultat | Resultat | Godkendt/ kommentar |
| Punkt 1.  Sensor genererer rådata | Bruger generer rådata ved at påvirke en sensor vha. bevægelse  Rådata måles jf. integrationstest af sensordataforsendelse på Body | Relevant rådata detekteres |  |  |
| Punkt 2. Body sender rådata trådløst til Rock | Der testes hvorvidt et signal med rådata afsendes fra Body til Rock jf. integrationstest af fast lane (Fra sensor til ekstern MIDI output) | Signal med rådata modtages på Rock |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC6: *Undtagelser* | Test | Forventet resultat | Resultat | Godkendt/ kommentar |
| Punkt 2. a  Afsendelse mislykkedes | Signalvejen mellem Body og Rock afbrydes  Bruger tester fejlindikatoren på Body visuelt | Bodys fejlindikator er tændt |  |  |