## Ikke funktionelle krav

1. Generelt
   1. Den trådløse forbindelse mellem Body og Rock skal have en rækkevidde af minimum 10 meter
   2. Outputtypen fra BodyRock3000 skal være af typen Mini-Jack ”Hun” stereo
   3. Sensorenhederne skal kunne serielforbindes
2. Body
   1. Skal forsynes med et 12 V batteri
   2. Skal have en power indikator i form af en diode, der lyser grønt når enheden er tændt
   3. Skal kunne styre op til 16 sensorer på engang
3. Rock
   1. Rock skal kunne sættes til et 220V 50 Hz el-net
   2. Skal have en power indikator i form af en diode, der lyser grønt når enheden er tændt
   3. Brugergrænsefladen på Rock skal være en GUI baseret på QT
   4. Skal have en lydafgiver med en lydstyrke af minimum 70 dB +/-5 dB målt på en afstand af 1 meter