# Use case 2: Indstil lydpakker

|  |  |
| --- | --- |
| **Navn** | Indstil lydpakke |
| **ID** | 2 |
| **Samtidige forekomster** | 1 |
| **Primær Aktør** | Bruger |
| **Sekundær aktør** | Webserver |
| **Initiator** | Bruger |
| **Prækondition** | Enten et USB-stik eller en netværksforbindelse er tilkoblet |
| **Formål** | Der installeres eller slettes en lydpakke |
| **Postkondition** | En lydpakke er installeret eller slettet |

**Hovedscenarie**

|  |
| --- |
| 1. Bruger vælger ”Indstil lydpakke” i Rock hovedmenuen 2. Bruger vælger ”Importer lydpakke” fra menu   Undt 2.a: Bruger vælger ”Slet lydpakke”   1. Bruger vælger USB eller server som kilde 2. System opretter forbindelse til kilde   Undt 4.a: Der kunne ikke oprettes forbindelse   1. Bruger vælger lydpakke fra liste over kildens lydpakker 2. System installerer lydpakke og UC2 afsluttes |

**Undtagelser**

|  |
| --- |
| 2.a: Bruger vælger ”Slet lydpakke”  2.a.1: Bruger vælger lydpakke på lydpakkeliste  2.a.2: Bruger bekræfter sletning af lydpakke  2.a.3: System sletter lydpakke og UC2 afsluttes  4.a: Der kunne ikke oprettes forbindelse  4.a.1: Der vises en fejlmeddelelse og UC2 afsluttes |

# Use case 3: Opsæt sensorer

|  |  |
| --- | --- |
| **Navn** | Opsæt sensorer |
| **ID** | 3 |
| **Samtidige forekomster** | 1 |
| **Primær Aktør** | Bruger |
| **Sekundær aktør** | Ingen |
| **Initiator** | Bruger |
| **Prækondition** | Rock er tændt og min. én lydpakke er installeret |
| **Formål** | Der oprettes, nedlægges eller ændres en sensorkonfiguration |
| **Postkondition** | Der er foretaget ændring i en sensor-konfiguration |

**Hovedscenarie**

|  |
| --- |
| * 1. Bruger vælger ”Opsæt sensor” i Rock hovedmenuen   2. Bruger vælger ”Opret ny” i menuen   Undt 2.a: Bruger vælger ”Rediger eksisterende”  Undt 2.b: Bruger vælger ”Slet”   * 1. Bruger indtaster opsætningens navn   2. Bruger vælger sensor på sensorliste   3. Bruger vælger en MIDI parameter på MIDI-parameterliste   4. Bruger vælger mapping scheme på mapping-scheme-liste   5. Bruger vælger lydpakke på lydpakkeliste   6. Bruger vælger at tilføje sensor til et eller flere presets på presetliste   7. Bruger præsenteres for sine opsætningsvalg og UC3 afsluttes |

**Undtagelser**

|  |
| --- |
| 2.a.: Bruger vælger ”Rediger eksisterende”  2.a.1: Bruger vælger sensorkonfiguration fra konfigurationsliste  2.a.2: Der fortsættes fra pkt. 4 i hovedscenariet, hvor alle menuer herefter er udfyldt med data fra den valgte opsætning.  2.b.: Bruger vælger ”Slet”  2.b.1: Bruger vælger sensorkonfiguration fra konfigurationsliste  2.b.2: Bruger bekræfter valg  2.b.3: Sensorkonfiguration slettes og UC3 afsluttes |