### MidiModule

#### Design

MidiModule har til opgave at styre konverteringen af data, der modtages fra receiver, samt skift af preset. For et givent preset oprettes et antal SensorConfiguration objekter ved preset initiation, og nedlægges ved preset afslutning. Ved modtagelse af data fra Receiver, gennemløbes SensorConfiguration objekternes map funktion, hvorved MidiModules MidiSignal vector opdateres med de relevante værdier. Denne MidiSignal vector afsendes dernæst til AlsaAdapater, der står for interfacing til systemets ALSA-funktioner.

#### Implementering

#### Test