# Grænseflade

Hvem har adgang til ”databank”?

* Sensor-to-MIDI-mapping
* Kontrol/main

Hvilke funktioner har databanken?

* getActivePreset()
  + Kan implementeres med returnering af pointer eller hele presettet
* Til preset
  + Edit
  + List
  + (Get)
* Til sensorkonfigurationer
  + Edit
  + List
  + Get( key )
  + Add
  + Remove
* Til lydpakker
  + List
  + Get( key )
  + Add
  + Remove
* Kontroller
  + Åbn (indlæs konfigurationsfil)
  + Luk (gem til konfigurationsfil)